**Aitäh, et ostsite selle toote. Palun kasutage seda toodet vastavalt juhistele. Palun jätke see juhend tulevikuks alles.**

**Sisemine nimi**

Battery button – aku nupp

Charging port – laadimisauk

Vent outlent – õhu väljalase

Interval – intervall

Tires – Rattad

Suction intake - Imemise sisselaskeava

Magic sticker box – maagiline kleepsukarp

Battery box – aku karp

Dust box – tolmu karp

Universal wheel – universaalne ratas

Mop – mopp

Brushes – harjad x1

Dust absroption fuction – tolmu imendumise funktsioon

Mopping function – mopitamise funktsioon

...................................................................................................................................................................

Battery included – aku kaasas 3,7V

1. Toode võtab vastu liitiumpatarei toiteallika reziimi ja avab isolatsioonitüki, mis on elektrifitseeriv.

2. Asetage toode maapinnal, vajutage töö alustamiseks ülalolevat lülitit „START”. Kui peate töö lõpetama, vajutage uuesti „START” nuppu.

3. Kui töötab, tüliti muutub siniseks, kui töötada väikese võimsusega, lüliti tueb ei põle (või punane tuli), seekord lõpeta töö laadimiseks.

4. Toode on konfigureeritud USB kaabliga, üks ots läheb laadimisauku, teine ots vooliallikasse, kui punane tuli põleb, siis toode laadib, kui tuleb kustuvad, on aku täis, siis võib laadija eemaldada.

**Tolmukasti puhastamine**

Mustus võib sisselaskeavast välja lennata, seega palun tühjendage tolmukarp peale igat kasutamist.

1. Toote põhjas on tolmukarp, mida saab välja tõmmata, kui puhastada.

2. Ava tolmukarp, puhasta sees olev mustus, pühkige ülejäägid õrnat niiske lapiga.

3. Asetage tolmukarp masinasse tagasi.

**Teade aku kohta**

1. See toode on laetud liitiumakuga. See peab olema paigaldatud vastavalt illustreerivale pildide. Ärge paigaldage tagurpidi.

2. Ärgeajage lühisesse, ega soojendage pataresid, hoidke seda tulest eemal.

3. Järgige + polaarsuse märke.

4. Kui aku vedelik peaks minema silma, loputage kohe rohke veega ja pöörduge kohe arsti poole.

**Märkused toote kasutamise kohta**

1. Masina liikumine on juhuslik, võib olla kohti, kus masin ei puhasta.

2. Rataste piirkonda võib sattuda prügi. Palun puhastage seda regulaarselt.

3. Pole treppe tuvastavat võimet, seega palun vaadake, et masin trepist alla ei kukuks.

4. Sisselaskeava tuleb hoida avatud, et vältida probleeme opereerimisel.

5. Mustus võib sisselaskeavast välja lennata, kui tolmukarp on täis seega palun tühjendage tolmukarp peale igat kasutamist.

6. Palun ärge kasutage toodet millekski muuks, kui selle enda võimete piires.

7. See toode pole veekindel, seega palun ärge pange seda vette või märga keskkonda.

8. Ärge hoidke seda toodet kõrge temperatuuri käes, märjas keskkonnas või elava tule lähedal.

9. Ärge kukutage, visake, lööge või kasutage masinat mingil muud jõhkral moel.

10. Ärge pange otsese päikesevalguse kätte.

11. Ärge demonteerige, parandage või taaskasutage seda toodet.

12. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

13. Et vältida vigastusi, ärge laske seda laspsel kasutada, vältige igasugust ebasobilikku kasutamisviisi.

14. Kui mõni ebatavaline nähtus esinab, lõpetage koheselt kasutamine.

15. See toode pole veega pestav, palun kasutage puhastamiseks niisket lappi.

16. Jäätmeks kõrvaldamisel järgige oma kohalikke regulatsioone.

17. See toode on disainitud põrandal kasutamiseks. Palun ärge kasutage seda vaipadel.

**HOIATUS**

1. Ohutuse tagamiseks peaksid toodet kasutama füüsiliselt ja vaimselt terved isikud, ning need, kes on vähemalt 14 aastat vanad.

2. See toode pole veekindel. Ärge jätke toodet märgadele pindadele ega madalasse vette. Hoidke eemal tulest.

3. Keelatud on kasutada toodet piiratlemata alal näiteks katusel, trepikojas või kahekorruselise maja teisel korrusel jne.

4. Kui toode töötab, plaun hoolitsege enda pere ja koduloomade eest, et vältida komistamist ja peale astumist.

5. Tootel on universaalne disain. Kui ilmub ette takistus, muudab see suunda.

6. Tootel on liitiumpatarei, 1200mA. Positiivne ja negatiivne pool tuleb paigaldamisel ära tunda, mitte paigaldada valesti.

7. Kui laadib, põleb punane tuli, kui see kustub, on laadimine lõpetatud ja vool eemaldatakse, et vältida aku ülelaadimist.

8. Kui toode käitub ebanormaalselt, näteks eritab lõhna, heli või liigset kuumust, lõpetage kasutamine kohe.